Gedächtnisprotokoll von BS-Klausur

A1	10 Punkte	A3	10 Punkte	A5	12 Punkte	A7	6 Punkte	A9	12 Punkte
A2	9 Punkte	A4	8 Punkte	A6	8 Punkte	A8	20 Punkte	A10	5 Punkte

Aufgabe 1:

4 Schichten eines Mikrokern-BS für den Prozessbereich und 4 Schichten des Kernbereichs(Infrastruktur)

Aufgabe 2:

Begriffserklärung:

tech. Gegeb.

Interrupt

programmierte I/O

direkter Speicherzugriff (DMA)

Polling

CPU liest oder schreibt byteweise Daten in das Datenregister der Steuereinheit.

CPU fragt gelegentlich Statusregister der Steuereinheit ab, um sich über das Ende der I/O-Operation zu informieren.

Aufgabe 3:

Zustandsdiagramm:

User	4 Schichten

-----------------

Kernel	4 Kernel

Aufgabe 4:

Prozessumschaltstrategien:

Ordnen Sie FCFS, LCFS, RR, PRIO-NP, PRIO-P, SJN, SRTN

Aufgabe 5:

Welcher Wert wird ausgedruckt?

Synchron	|	|	|	|	|	|

Asynchron	|	|	|	|	|	|

Versuchend	|	|	|	|	|	|

|0	|10	|14	|20	|unb.	|

X=10	y=7

senden	rec_?(y)

z=0	y=2

rec_s(z)	send_s(y)

print(z)

Aufgabe 6:

Kommunikation 3 Varianten des Nachrichtenaustauschs

„KopVor“

Aufgabe 7:

Geräte-Festplatte

Ordnen nach mittlerer Antwortzeit und Fairness

Aufgabe 8:

Verklemmungen

Nenne Sie die 4 Bedingungen einer Verklemmung

Erklären Sie den Unterschied zwischen prevention und avoidance. Nennen Sie 2 andere Gegenmaßnahmen.

Nennen Sie eine Strategie zur Verklemmungsvorbeugung.

Welche Bedingung unter a) ist dadurch nicht erfüllt?

Wenn man den Prozessor als Betriebsmittel betrachtet, unter welchen Umständen muss man ihn bei der Verklemmungsvermeidung nicht berücksichtigen?

Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 9:

???

Aufgabe 10:

Erläutern Sie die Aussage des Littleschen Gesetzes.

Wozu ist Nebenl. da?

Was passiert bei Interrupt?

2005-02-19T23:17:12